|  |  |
| --- | --- |
| Dipartimento dei Vigili del fuoco,  del Soccorso pubblico e Difesa civile  Comando Vigili del fuoco di <$NOME\_COMANDO>  *Ufficio Prevenzione incendi*  *<$PEC\_COMANDO>* | <$COMUNE\_COMANDO>, *data del protocollo*  Pratica PI n°<$NUM\_PRATICA> |
| Al | Prefetto di <$COMUNE\_COMANDO> |

|  |  |
| --- | --- |
| Oggetto: | **Richiesta regolarizzazione manifestazione pubblica con particolari criticità denominata … per CPOSP convocato in data …**  per <$DESCRIZIONE\_RICHIESTA> con prot. <$NUM\_PROT\_RICHIESTA> del <$DATA\_RICHIESTA> |

In relazione alla convocazione in oggetto, questo Comando ha riscontrato le seguenti **irregolarità** nella documentazione inviata:

non è specificato quale ambito, delimitato e munito di controllo degli accessi, sia incluso nella manifestazione pubblica, allegando **apposita planimetria**;

non è dichiarata la rispondenza della manifestazione pubblica alla linea guida di cui alla Circolare MI n.11001/1/110/(10), anche impiegando l’allegata **lista di controllo**;

[se attività di pubblico spettacolo] non è stato inviato **verbale commissione di vigilanza di pubblico spettacolo**;

[se attività non soggetta] non è stata inviata **documentazione** attestante la rispondenza dell’attività alla regola dell’arte, in accordo o in analogia a quanto previsto dal DM 7 agosto 2012 per i procedimenti di prevenzione incendi;

[se attività soggetta] il responsabile dell’attività non ha presentato **SCIA o rinnovo della conformità antincendio** delle attività soggette di cui al DPR 151/11;

i documenti digitali allegati risultano illeggibili per eccessiva dimensione, errato formato dei dati o per modalità d’invio.

L’organizzatore della manifestazione pubblica in oggetto deve inviare la documentazione per il tramite di codesta Prefettura, con congruo anticipo rispetto alla convocazione, tale da consentirne l’esame da parte di questo Comando.

In mancanza di quanto sopra, questo Comando non può esprimere parere in seno al Comitato.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Il dirigente  <$NOME\_COMANDANTE> <$COGNOME\_COMANDANTE>  (firmato digitalmente) |

Allegati: Lista di controllo

**Lista di controllo rispondenza manifestazione pubblica alla Circolare MI n.11001/1/110/(10)**

Il sottoscritto organizzatore: (nome, cognome, ruolo, telefono)

…………………………………………………………………………………………………………

dichiara che la *manifestazione pubblica* denominata:

…………………………………………………………………………………………………………

che si svolgerà nel seguente luogo, con date ed orari:

…………………………………………………………………………………………………………

che presenta le seguenti *condizioni di criticità*:

…………………………………………………………………………………………………………

che comprende le seguenti *attività di pubblico spettacolo*:

…………………………………………………………………………………………………………

valutata per gli aspetti di sicurezza dai seguenti *progettisti*: (nome, cognome, ruolo, telefono)

…………………………………………………………………………………………………………

è rispondente alle misure di contenimento del rischio previste dalla Circolare MI n.11001/1/110/(10) perché è previsto quanto segue:

**Requisiti di accesso all'area**

Accessibilità mezzi di soccorso con larghezza delle vie d’accesso ≥3,50 m, altezza ≥4,00 m, raggio di volta ≥13 m, pendenza ≤10%, carico ≥20 t.

Aree ammassamento mezzi di soccorso per gestione operativa maxi-emergenze.

Viabilità dedicata ai mezzi di soccorso per l’accesso all’area della manifestazione, senza interferenza con l’esodo degli occupanti.

**Percorsi accesso e deflusso pubblico**

Percorsi di accesso e deflusso pubblico idonei per l’esodo (es. percorsi distinti se accesso/deflusso contemporaneo, …).

*Oppure*  Sistema d'esodo indipendente da tali percorsi.

**Capienza area manifestazione**

Capienza massima manifestazione pari a …………… persone, su superficie calpestabile aperta al pubblico pari a ………… m².

Densità di affollamento ≤2 p/m² in tutta la manifestazione.

Capacità di deflusso dei percorsi di accesso e deflusso ≤250 p/modulo.

Numero di varchi e vie di allontanamento ragionevolmente contrapposti pari a …… (≥3).

Larghezza di ciascun varco e via di allontanamento ≥2,40 m.

Previsto controllo degli accessi ad aree delimitate dell’evento, anche se di libero accesso, con la seguente modalità: (es. con titolo di accesso, contapersone, …)

…………………………………………………………………………………………………………

**Suddivisione in settori**

Non prevista suddivisione in settori (se affollamento fino a 10000 persone).

*oppure*  Suddivisione in almeno 2 settori (se affollamento da 10000 a 20000 persone).

*oppure*  Suddivisione in almeno 3 settori (se affollamento oltre 20000 persone).

Se previsti, settori separati mediante spazi liberi con larghezza ≥5 m e con attraversamenti presidiati ogni 10 m.

Se previste separazioni mobili, resistenza a pressione >300 N/m o altra misura per evitare caduta e calpestamento delle persone a seguito di ribaltamento delle separazioni mobili.

**Protezione antincendio**

Estintori portatili in numero pari a ……

Estintori carrellati in prossimità delle aree a rischio specifico in numero pari a ……

Rete idranti *oppure*  Mezzo antincendio.

Richiesta vigilanza antincendio dei Vigili del fuoco (se affollamento oltre 20000 persone).

**Gestione emergenza, piano emergenza ed evacuazione**

Delegato alla gestione della sicurezza durante tutto l’evento (nome, cognome, ruolo, telefono)

…………………………………………………………………………………………………………

Piano emergenza in esito a valutazione dei rischi, secondo caratteristiche del sito e tipo di evento, che preveda:

* azioni di risposta a eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi;
* procedure evacuazione manifestazione, compresa la designazione degli operatori di instradamento della folla;
* disposizioni modalità di richiesta soccorso pubblico e informazioni da comunicare (es.*gridmap* di soccorso, identificazione univoca luoghi notevoli, …);
* sistemi di comunicazione tra soccorso pubblico e organizzatore (es. radiocomunicazione condivisa, elenco contatti, …);
* misure assistenza a diversamente abili.

Classificazione scenari incidentali per competenza degli Enti di soccorso pubblico.

Comunicazione al pubblico preventiva, contestuale e finale, dei contenuti del piano emergenza in merito a percorsi di allontanamento, procedure operative, operatori di gestione dell’emergenza.

Comunicazione al pubblico, in tempo reale durante l’emergenza, sui comportamenti da adottare.

Sistema di diffusione sonora con alimentazione elettrica di sicurezza, udibile da tutta la manifestazione, con congruo numero di postazioni per comunicazioni di emergenza.

Centro di coordinamento per la gestione della sicurezza permanentemente presidiato.

Segnaletica di sicurezza visibile da tutta la manifestazione.

Illuminazione di sicurezza.

**Operatori di sicurezza**

Operatori formati per assistenza a esodo, instradamento e monitoraggio evento, in numero pari a ……. (≥1/250 persone)

Coordinatori di funzione operatori in numero pari a …… (≥1/20 operatori).

Operatori antincendio, formati come addetti antincendio secondo DM 2.9.2021, in numero pari a …… (congruo in relazione alla valutazione dei rischi e al piano di emergenza).

**Manifestazioni dinamiche in spazi non delimitati**

Si intendono le manifestazioni in cui non è presente un unico punto di convergenza e di stazionamento dei partecipanti.

Divieto di detenzione nel singolo banco o autonegozio di GPL >75 kg in massa.

Distanza di sicurezza ≥3 m tra banchi o autonegozi che impiegano GPL.

Impianti elettrici e utilizzatori di liquidi o gas combustibili a regola d'arte, provvisti di dichiarazione di conformità.

Estintori portatili in numero pari a …… (≥1/100 m² di area coperta ed utilizzata).

**Casi particolari**

Applicazione dell’ingegneria della sicurezza antincendio per la progettazione di affollamento ed esodo

|  |  |
| --- | --- |
|  | L’organizzatore …………………………………... |