|  |  |
| --- | --- |
| Dipartimento dei Vigili del fuoco,  del Soccorso pubblico e Difesa civile  Comando Vigili del fuoco di <$NOME\_COMANDO>  *Ufficio Prevenzione incendi*  *<$PEC\_COMANDO>* | <$COMUNE\_COMANDO>, *data del protocollo*  Pratica PI n°<$NUM\_PRATICA> |
| A | Autorità marittima/Autorità portuale |
| Epc a | <$NOME\_TITOLARE> <$COGNOME\_TITOLARE>  <$PEC\_CORRISPONDENZA>  presso: <$INTESTATARIO>  <$INDIRIZZO\_CORRISPONDENZA> |

|  |  |
| --- | --- |
| Oggetto: | **Parere favorevole**  per uso fiamma a bordo nave con prot. <$NUM\_PROT\_RICHIESTA> del <$DATA\_RICHIESTA>  della ditta <$RAGIONE\_SOCIALE> sita in <$INDIRIZZO\_ATTIVITA> |
|  | Nave: … |

In relazione alla richiesta in oggetto, valutata la documentazione inviata ed eventuali successive integrazioni (prot. <$PROT\_DOC\_INTEG\_IN\_1> del <$DATA\_PROT\_DOC\_INTEG\_IN\_1>), questo Comando esprime **parere favorevole** ai sensi dell’art. 46 del DLgs 272/99 con le seguenti prescrizioni:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Siano fatti salvi i diritti di terzi |
|  | Siano rispettate le condizioni di sicurezza previste dal DLgs 272/99 |
|  | Sia predisposto un servizio di vigilanza antincendio espletato da questo Comando o dal servizio integrativo antincendio e così composto:  - lavori di tipo B1 e B2: numero 1 unità per ogni punto di lavorazione; per più punti vicini tra loro visibili almeno 2 unità.  - lavori di tipo C1 e C2: numero 2 unità per ogni punto di lavorazione. |
|  | Le vie di esodo siano mantenute fruibili e sgombre da ogni tipo di materiale |
|  | Sia prevista illuminazione d'emergenza |
| <$ELENCO\_PRESCRIZIONI.Codice> | <$ELENCO\_PRESCRIZIONI.Descrizione> |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Per il dirigente  <$NOME\_COMANDANTE> <$COGNOME\_COMANDANTE>,  l’incaricato  <$NOME\_ADDETTO> <$COGNOME\_ADDETTO>  (firmato digitalmente) |